**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**17.12.2019 № 2378**

**Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Селифонтово**

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая материалы публичных слушаний (протокол от 18.10.2019, заключение от 28.10.2019), протокол заседания рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительства от 12.12.2019 № 21, Администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Селифонтово (приложение 1).

2. Утвердить основную часть проекта межевания на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Селифонтово (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации ЯМР

от 17.12.2019 № 2378

**Проект**

**планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842, расположенных по адресу:**

**Ярославская область, Ярославский район,**

**Карабихское сельское поселение, д. Селифонтово**

## ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории Карабихского сельского поселения проектируемая территория находится в территориальной зоне Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки.

Зоны индивидуальной жилой застройки Ж-1 предназначены для проживания в отдельно стоящих жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным набором услуг местного значения и для ведения личного подсобного хозяйства.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома с земельными участками площадью 400 - 2500 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство;

- ведение личного подсобного хозяйства;

- огороды;

- гаражи индивидуальные;

- бани индивидуальные;

- детские площадки, площадки для отдыха;

- площадки для сбора мусора;

- хозяйственные постройки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки (2 машиноместа на индивидуальный земельный участок);

- хозяйственные постройки, строения для содержания домашнего скота и птицы;

- сады, огороды, теплицы, оранжереи;

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, колодцы;

- индивидуальные бани, надворные туалеты;

- противопожарные водоемы, резервуары;

- площадки для сбора мусора.

Условно разрешенные виды использования:

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- начальные и средние общеобразовательные школы;

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м.,

- приемные пункты прачечных и химчисток,

- сети водоснабжения, скважины,

- временные сооружения торговли;

- аптеки;

- строения для содержания домашнего скота и птицы,

- ветлечебницы без постоянного содержания животных;

- спортплощадки, теннисные корты;

- спортзалы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением времени работы;

- участковые пункты милиции,

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы,

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования,

- площадки для выгула собак.

- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

## 

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Данным проектом предусматривается строительство жилых и общественных зданий, плоскостных сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, сведения о которых приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта | Вид реализации; зона размещения объектов капитального строительства | Требования градостроительных регламентов | Требования нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района | Требования нормативов градостроительного проектирования Ярославской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Объекты местного значения в области жилищного строительства** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Индивидуальный жилой дом (143 шт.) | д. Селифонтово | Новое строительство;  Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Жилой дом до 3х этажей;  Коэффициент застройки – 0,35 (инд. проект) | - | - |
| **Объекты местного значения в области торговли** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Магазин | д. Селифонтово | Новое строительство;  Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)  площадью 400 кв.м | Общественное здание,  2-этажное  (инд. проект) | Магазины продовольственных товаров – 168 кв.м/1000 чел  Магазины непродовольственных товаров повседневного спроса 384 кв.м/1000 чел | - |
| **Объекты местного значения в области образования** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Детский сад | д. Селифонтово | Новое строительство;  Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)  Количество мест – 75 | Общественное здание,  2-этажное  (инд. проект) | Пешеходная доступность –  30 минут;  Детские сады –  100 мест/1000 чел. |  |
| **Объекты местного значения в области рекреации** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Детская (спортивная) площадка (3 шт.) | д. Селифонтово | Новое строительство;  Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)  Плоскостной объект | - |  | - |
| 2 | Спортивные площадки:  - баскетбольная площадка;  - волейбольная площадка;  - теннисный корт | д. Селифонтово | Новое строительство;  Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)  Плоскостной объект,  Площадь - 4335 кв.м | - | 1949,4 кв.м  на 1000 чел | - |
| **Объекты местного значения в области транспортного обслуживания** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Местные улицы | д. Селифонтово | Новое строительство  Линейный объект, 6026,8 м  Покрытие–асфальтобетон;  Ширина полосы движения – 3м;  Число полос–2;  Ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м | - | Ширина полосы движения – 3м;  Число полос – 2;  Ширина пешеходной части тротуара – 1,0-1,5 м | - |
| **Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| **Электроснабжение** | | | | | | |
| 1 | ВЛ – 0,4 кВ | д. Селифонтово | Новое строительство  Длина – 3875,0м;  линейный объект; | - | - | - |
| 2 | КТП – 10/0,4 кВ | д. Селифонтово | Новое строительство  Мощность – 2х630 | - | - | - |
| 3 | КТП – 10/0,4 кВ | д. Селифонтово | Новое строительство  Мощность – 2х630 | - | - | - |
| 4 | КТП – 10/0,4 кВ | д. Селифонтово | Новое строительство  Мощность – 1х250 | - | - | - |
| 5 | ВЛ – 10 кВ | д. Селифонтово | Новое строительство  Длина – 5415,0 м;  линейный объект; | - | - | - |
| **Ливневая канализация** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Самотечные сети ливневой канализации | д. Селифонтово | Новое строительство  Длина – 5931,8 м;  линейный объект; | - | - | - |
| 2 | Напорные сети ливневой канализации | д. Селифонтово | Новое строительство  Длина – 95,0 м;  линейный объект; | - | - | - |
| 3 | Очистные сооружения ливневой канализации | д. Селифонтово | Новое строительство  Мощность – 15 л/с, | - | - | - |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Пожарные резервуары | д. Селифонтово | Новое строительство, 6 штук,  Объем каждого 108 куб.м | - | - | - |
| **Теплоснабжение** | | | | | | |
| **I очередь** | | | | | | |
| 1 | Блочно-модульная котельная | д. Селифонтово | Новое строительство, 1 штука,  Мощность – 250 кВт | - | - | - |

### 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предлагаемая проектом планировочная структура территории учитывает особенности рельефа данной местности.

Настоящим проектом планировки на данной территории предлагаются следующие изменения улично-дорожной сети

- Устройство местной улицы (главной) шириной в красных линиях 20 м с основного въезда на территорию, закольцовывающейся вокруг озеленённой территории и спортивных площадок, расположенных в центральной части территории;

- устройство проектируемых местных улиц с учетом сложившегося рельефа данной местности (ширина в красных линиях – 15 метров).

Таблица 2.1.1. Классификация существующей и проектируемой улично-дорожной сети

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2011  (таблица 11.3, глава 11.6) |
| Проектируемая улично-дорожная сеть | | |
| 1 | Улица №1 | Местная улица |
| 2 | Улица №2 | Местная улица |
| 3 | Улица №3 | Местная улица |
| 4 | Улица №4 | Местная улица |
| 5 | Улица №5 | Местная улица |
| 6 | Улица №6 | Местная улица |
| 7 | Улица №7 | Местная улица |
| 8 | Улица №8 | Местная улица |
| 9 | Улица №9 | Местная улица |
| 10 | Улица №10 | Местная улица |

**Расчет автостоянок общественных зданий**

Нормативное количество машиномест принято согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство.   Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», по Приложению 9 «Нормы расчета стоянок автомобилей» и нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района (таблица 7, глава 2.3).

Таблица 2.1.2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **проектируемого объекта** | **Нормативное количество машиномест на 100 кв.м/посетителей** | **Количество машиномест по расчету** | **Количество машиномест принятое проектом** |
| 1 | Магазин (400 кв.м) | 5 | 20 | 20 |
| 2 | Зона отдыха со спортивными площадками | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО: | | | | 35 |

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов предусмотрено асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из тротуарной плитки или асфальтобетона.

Для устройства улично-дорожной сети необходима разработка соответствующей проектной документации и выполнения инженерных изысканий.

### 

### 2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Данные по проектируемому жилому фонду приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во,**  **шт.** | **Этажность** | | **Материал**  **стен** | | **Кол-во квартир** | | **Площадь жилого фонда, кв.м** | |
| **Проектируемый жилой фонд** | | | | | | | | | | | |
| **Индивидуальная жилая застройка** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 143 | 1-3 | | по проекту | | 143 | | 21450 | |
| ВСЕГО: | | 143 | |  | |  | | 143 | | 21450 | |

Общая площадь жилого фонда составит примерно 21450 м.кв., обеспеченность жилым фондом составит 30.0 м.кв./чел., что соответствует расчетным показателям средней обеспеченности населения общей площадью квартир на расчетный срок.

На проектируемой территории плотность населения составит 16,9 чел/га (740 чел / 42.1 га).

### 2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории в границах проекта планировки общественные и социальные объекты отсутствуют.

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях, предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Норма на 1000 чел.\*** | **Требуется по нормам** | **Предусмотрено проектом** | | **Примечания** |
| **сущ.** | **проект.** |
| **Учреждения образования** | | | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 100 | 71 | 58 | - | проектом предусматривается детский сад на 75 мест, расположенный в центральной части территории |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 140 | 99 | 120 | - | проектом предусматривается использование средних общеобразовательных школ на прилегающих территориях – МОУ Красноткацкая СШ ЯМР |
| **Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания** | | | | | | | | |
| 4 | Магазины продовольственных товаров | кв.м | 168 | 119,3 | - | 400 | проектом предусматривается магазин в северо-западной части территории |
| 5 | Магазины непродовольственных товаров повседневного спроса | кв.м | 384 | 271,6 | - |
| 6 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 28 | - | - | проектом предусматривается использование предприятий общественного питания на прилегающих территориях:  - кафе в п.Красные Ткачи;  - ресторан в п.Дубки. |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 7 | 4.9 | - | - | проектом предусматривается использование предприятий бытового обслуживания на прилегающих территориях:  - парикмахерская в п.Красные Ткачи;  - химчистка/прачечная в п.Красные Ткачи;  - ритуальные услуги в п.Красные Ткачи;  - ремонт бытовой техники в п.Красные Ткачи;  - авторемонт в п.Красные Ткачи;  - обслуживание инженерных сетей п.Красные Ткачи. |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 | 1384,0 | - | 4335 | проектом предусматривается размещение спортивных площадок в центральной части территории |
| \* в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Норма на 1000 чел.\*\*** | **Требуется по нормам** | **Предусмотрено проектом** | | **Примечания** |
| **сущ.** | **проект.** |
| **Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи** | | | | | | | |
| 9 | Филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс.чел. | - | - | - | населения недостаточно для открытия филиала, предусматривается использование банков на прилегающих территориях |
| \*\* в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* | | | | | | | |

### 2.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

С северо-востока на юго-запад по территории проходит ЛЭП-10 кВ от ПС 35/10 «Селифонтово», другие электрические сети в настоящий момент а территории проекта планировки отсутствуют.

*Проектное решение*

Проектом предусмотрена третья категория по надежности электроснабжения проектируемых зданий.

Неподалеку от проектируемой территории расположены две подстанции:

- ПС 35/10 «Селифонтово» (5 км);

- ПС 35/10 «Дубки» (12 км).

Согласно информации, изложенной в письме от 07 августа 2019 года №МР1-ЯР/28/6130 от Россети Центр – Филиал «Ярэнерго» обе подстанции открыты для подключения:

Таблица 2.4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта центра питания, класс напряжения** | **Установленная мощность трансформаторов** | **Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА** | **Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА** | **Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт** | **Резерв мощности для технологического присоединения, МВА** | **Текущий статус** | **Перспективный статус\*** |
| ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 3,92 | 3,875 | 0,286 | 3,722 | открыт | открыт |
| ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 2,04 | 0,858 | 0,141 | 0,780 | открыт | открыт |

Общая расчетная нагрузка от проектируемых объектов составит 2,4 МВА. В таблице, представленной выше, указано, что резерв мощности для технологического присоединения для ПС 35/10 Дубки составляет 3,722 МВА, для ПС 35/10 Селифонтово – 0,780 МВА.

Резерва мощности ПС 35/10 Дубки достаточно для присоединения, однако, в связи с тем, что ПС 35/10 Дубки удалена от проектируемого участка на 12 километров потребуется строительство линии электропередач 10 кВ протяженностью 12 километров. В данном случае более рационально использовать для подключения ПС 35/10 Селифонтово с реконструкцией данной подстанции – установкой дополнительного трансформатора мощностью 2,5 МВА или заменой одного из существующих на более мощный, так как по проектируемой территории проходит существующая ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 Селифонтово. Реконструкция ПС35/10 Селифонтово будет стоить значительно меньше строительства линии электропередач от ПС 35/10 Дубки, кроме того подсоединение через ПС 35/10 Селифонтово по существующей линии электропередач 10кВ позволит обеспечить электроэнергией участок проекта планировки на начальный этап развития даже без реконструкции подстанции благодаря существующему резерву мощности в 0,780МВА.

Для проектируемых объектов проектом предусматривается устройство двух новых КТП проходного типа.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛ – 0,4 кВ от планируемой КТП 10/0.4кВ. Также необходимо предусмотреть наружное освещение проектируемых улиц.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных проектов.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Размещение трех новых трансформаторных подстанций;
2. Строительство ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ.

**Основные показатели инженерных сетей**

Таблица 2.4.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Существ.**  **положение** | **Проектируемая добавочная мощность, кВА** |
| 1 | Общая расчетная нагрузка (кВ) | - | 2601,7 |
| 2 | КТП № 1 (проектируемая) | - | 2х630 |
| 3 | КТП № 2 (проектируемая) | - | 2х630 |
| 4 | КТП № 3 (проектируемая) | - | 1х250 |

**Ведомость сооружений**

Таблица 2.4.3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Длина, м** |
| 1 | ВЛ- 0,4 кВ | 3875,0 |
| 2 | ВЛ- 10 кВ | 5415,0 |

### ВОДОСНАБЖЕНИЕ

*Существующее положение*

В настоящее время сети водоснабжения на проектируемой территории отсутствуют.

*Проектное решение*

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг., а также согласно письму №1086 от 09.08.2019 года от ОАО ЖКХ «Заволжье» на территории деревни Селифонтово сети централизованного водоснабжения отсутствуют и на расчетный срок не планируются.

Поэтому, данным проектом предусматривается автономное водоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников.

Согласно СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», здания дошкольных образовательных учреждений, расположенных в неканализованных районах, должны быть обеспечены ёмкостями для снабжения питьевой водой. На земельном участке для детского сада предусмотрена емкость для воды.

*Противопожарные мероприятия*

Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 5000 человек (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Расходы воды на пожаротушение:

- 10 л/с на наружное пожаротушение в жилой зоне;

-2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

**Расчет пожарного запаса воды**

Требуемый запас воды на наружное пожаротушение, м3, определяется по формуле:

Q = 3.6 х gH х Тп х nп (СП 8.13130.2009)

де gH - удельный расход воды на наружное пожаротушение, 10 л/с;

Тп - расчетное время тушения одного пожара, ч (Тп = 3 ч);

nп - число одновременно возможных пожаров (1);

Q=108 куб.м

Наружное пожаротушение зданий предусматривается водой из проектируемых пожарных резервуаров – 6 штук каждый объемом 108 куб.м., расположенных в соответствии с нормированными радиусами, обеспечивающими пожаротушение.

**Ведомость противопожарных сооружений**

Таблица 2.4.4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество, шт** | **Примечание** |
| 1 | Пожарные резервуары | 5 |  |

### ВОДООТВЕДЕНИЕ

*Существующее положение*

На проектируемой территории сети водоотведения отсутствуют.

*Проектное решение.*

*Хозяйственно-бытовая канализация*

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг., а также согласно письму №1086 от 09.08.2019 года от ОАО ЖКХ «Заволжье» на территории деревни Селифонтово сети централизованного водоотведения отсутствуют и на расчетный срок не планируются.

Данным проектом предлагается следующий вариант отведения бытовой канализации:

- для индивидуальной жилой застройки и проектируемого магазина - применение индивидуальных септиков и локальных очистных сооружений;

- для проектируемого детского сада – устройство выгреба (согласно СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»);

- применение герметичных емкостей для последующего вывоза жидких отходов на канализационные очистные сооружения.

*Нормы**водоотведения*

Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления.

Количество бытовых сточных вод и сточных вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составит – 211,2 куб.м/сут.

### ВОДООТВЕДЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ВОД

*Существующее положение*

На момент разработки проекта планировки территории централизованные сети водоотведения ливневой канализации отсутствуют.

*Нормы и объёмы дождевых стоков*

Отведение дождевых вод происходит по твердому покрытию улиц и дренажным лоткам на проектируемые локальные очистные сооружения ливневой канализации, расположенные в южной части территории.

Количество дождевых вод составит:

Со всей территории на расчётный срок – 131,7 л/с.

### ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

*Существующее положение*

Сети газоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории отсутствуют.

*Проектное решение*

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг., а также согласно письму №1086 от 09.08.2019 года от ОАО ЖКХ «Заволжье» на территории деревни Селифонтово сети централизованного теплоснабжения отсутствуют и на расчетный срок не планируются.

Данным проектом предусматривается для проектируемой индивидуальной жилой застройки и проектируемого магазина применение индивидуального отопления от твердотопливных или электрических котлов. Этот вариант позволит максимально сократить временные и финансовые затраты на обеспечение теплоснабжением для конечных потребителей.

Согласно ответу АО «Газпром газораспределение Ярославль», ближайший источник газоснабжения – газопровод высокого давления Д160 находится на расстоянии около 3 км в д. Кормилицино Ярославского района. Однако в настоящее время для данной территории отсутствует достаточность пропускной способности с технологически связанной сетью газораспределения АО «Газпром газораспределение Ярославль» газотранспортной системы. Сеть исчерпала свой ресурс пропускной способности.

Информацией о сроках ликвидации дефицита пропускной способности взаимосвязанной газотранспортной системы АО «Газпром газораспределение Ярославль» не располагает. Поэтому, данным проектом сети газоснабжения не предусматриваются.

**Расчетные показатели теплопотребления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потребителя** | **Теплопотребление (кВт)** | |
| 1 | Детский сад на 75 мест (11216 куб.м) | Мощность на отопление | 243,67 |
| Мощность на ГВс | 3,84 |
| Итого: | | | 247,51 |

Для проектируемого детского сада предусматривается устройство блочно-модульной котельной мощностью 250 кВт на древесных видах топлива.

**Ведомость сооружений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мощность, кВт** |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 250,0 |

## 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Общий срок реализации проекта планировки – 10 лет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этапы планируемого развития территории\* | Сроки реализации\*\* | Примечание |
|  | **1 Этап – подготовка инженерно-транспортной инфраструктуры** | | |
|  | Кадастровые работы | | |
| 1.1 | Выполнение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с проектом межевания. | до 2029 года |  |
|  | Проектные и изыскательские работы | | |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети проектируемого района с выполнением необходимых инженерных изысканий | до 2029 года |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на прокладку инженерных коммуникаций в проектируемый район с выполнением необходимых инженерных изысканий. | до 2029 года |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство детских и спортивных площадок с выполнением необходимых инженерных изысканий | до 2029 года |  |
|  | Строительные работы | | |
| 1.5 | Строительство улично-дорожной сети проектируемого района, автобусных остановок | до 2029 года |  |
| 1.6 | Прокладка инженерных коммуникаций,  Устройство пожарных резервуаров | до 2029 года |  |
| 1.7 | Организация противопожарной и минерализованной полос. | до 2029 года |  |
|  | **2 Этап - строительство индивидуальных жилых домов и объектов обслуживания** | | |
|  | Кадастровые работы | | |
| 2.1 | Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ земельных участков | до 2029 года |  |
|  | Проектные и изыскательские работы |  |  |
| 2.2 | Разработка проектной документации для строительства индивидуальных жилых домов и объектов обслуживания с выполнением необходимых инженерных изысканий | до 2029 года |  |
| 2.3 | Разработка проектной документации для строительства детского сада на 75 мест и с выполнением необходимых инженерных изысканий | до 2029 года |  |
|  | Строительные работы | | |
| 2.4 | Строительство индивидуальных жилых домов и объектов обслуживания | до 2029 года |  |
| 2.5 | Строительство детских и спортивных площадок | до 2029 года |  |
| 2.6 | Строительство детского сада на 75 мест | до 2029 года |  |
| 2.7 | Устройство контейнерных площадок | до 2029 года |  |

\*При необходимости этапы могут разделяться на подэтапы.

\*\*Сроки реализации могут изменяться в зависимости от наличия бюджетных средств, а также возможности включения этапов развития в различные федеральные, региональные, районные целевые программы.


## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Единица**  **измерен** | **Современное сост. 2019 год** | **Проектное решение** |
| **1. Территория** | | | | |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 42,1 | 42,1 |
|  | в том числе: | | | |
| 1.1 | • территории жилой застройки | га |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка | - | 14,0 |
| - личное подсобное хозяйство | - | 4,0 |
| 1.2 | * общественно-делового назначения | га |  |  |
| - делового, общественного и коммерческого назначения | - | 1,1 |
| 1.3 | **•** рекреационные территории | га |  |  |
| - озелененные территории | - | 4,2 |
| - детские (спортивные) площадки | - | 0,4 |
| 1.4 | **•** прочие территории | га |  |  |
| - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях | - | 18,4 |
| **2. Население** | | | | |
| 2.1 | Численность населения | чел | - | 715 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | - | 16,9 |
| **3. Жилищный фонд** | | | | |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | - | 21450 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 общ площ. | - | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | - | 21450 |
|  | в том числе | | | |
| • индивидуальные и среднеэтаэжные жилые дома | м2 общ площ. | 4620 | 21450 |
| • средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 23,3 | 30,0 |
| **4. Транспортная инфраструктура** | | | | |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего | км | - | 6,0 |
| **5. Инженерное оборудование и благоустройство территории** | | | | |
| 5.1 | Общая расчетная электрическая нагрузка | кВ | - | 2601,7 |
| 5.2 | Водоснабжение | куб.м/сут | - | 214,7 |
| 5.3 | Водоотведение | куб.м/сут | - | 211,2 |

**Чертеж планировки территории**



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 17.12.2019 № 2378

**Проект**

**межевания территории на земельных участках**

**с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842,**

**расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район,**

**Карабихское сельское поселение, д. Селифонтово**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ**

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории Карабихского сельского поселения проектируемая территория находится в территориальной зоне Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки.

Объектом градостроительного проектирования является территория площадью 42,1 га. Территория расположена в юго-восточной части деревни Селифонтово, в границах двух земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842.

С западной стороны территория ограничена автодорогой регионального значения – Ярославль – Шопша (78 ОП РЗ К-0024), с севера - автодорогой регионального значения – Селифонтово – Прохоровское (78 ОП РЗ К-0983), с востока – границей земельного участка с кадастровым номером 76:17:153601:179 (бывший городок военной части), с юга – частично границей земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:843 (земли лесного фонда), частично заросшими кустарниковой и древесной растительностью землями сельскохозяйственного назначения.

Территория свободна от застройки, но имеет следующие ограничения проектируемой застройки:

- придорожная полоса автодороги регионального значения – Ярославль – Шопша (78 ОП РЗ К-0024) шириной 50 м;

- придорожная полоса автодороги регионального значения – Селифонтово – Прохоровское (78 ОП РЗ К-0983) шириной 50 м;

- зона общего пользования (технологический коридор) за границей полосы отвода автодорог регионального значения Ярославль – Шопша и Селифонтово – Прохоровское для размещения коммуникаций и линейных сооружений необходимых для развития соседних территорий;

- охранная зона ЛЭП-10 кВ, проходящей по проектируемой территории с северо-запада на юго-восток – 20 м;

- охранная зона линий связи, проходящих вдоль западной границы территории с севера на юг – 3м;

- заболоченный территории в центральной и северо-западной частях земельного участка, не пригодный для жилищного строительства.

Кроме этого, проектируемая территория в значительной степени покрыта древесной и кустарниковой растительностью.

Рельеф площадки спокойный, имеет плавное понижение с юго-востока на северо-запад. Высотные отметки от высот от 145,0 до 156,0 метров БС.

**СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ**

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | |
| **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** |
| ЗУ № 76:17:153601:861 | | |
| 1 | 355423.60 | 1318191.26 |
| 2 | 355421.08 | 1318200.09 |
| 3 | 355414.12 | 1318209.86 |
| 4 | 355411.74 | 1318213.19 |
| 5 | 355408.47 | 1318217.79 |
| 6 | 355406.14 | 1318221.06 |
| 7 | 355405.03 | 1318222.60 |
| 8 | 355404.45 | 1318223.42 |
| 9 | 355402.70 | 1318225.88 |
| 10 | 355402.12 | 1318226.70 |
| 11 | 355391.86 | 1318241.10 |
| 12 | 355366.52 | 1318276.65 |
| 13 | 355282.34 | 1318395.76 |
| 14 | 355207.33 | 1318502.63 |
| 15 | 355197.58 | 1318507.63 |
| 16 | 355179.40 | 1318514.08 |
| 17 | 355159.15 | 1318521.21 |
| 18 | 355132.69 | 1318527.06 |
| 19 | 355102.94 | 1318533.62 |
| 20 | 355081.93 | 1318541.12 |
| 21 | 355043.18 | 1318554.64 |
| 22 | 354960.26 | 1318586.06 |
| 23 | 354886.48 | 1318613.63 |
| 24 | 354859.85 | 1318552.16 |
| 25 | 354904.05 | 1318464.64 |
| 26 | 354842.17 | 1318426.34 |
| 27 | 354767.32 | 1318558.05 |
| 28 | 354661.24 | 1318500.44 |
| 29 | 354648.43 | 1318495.58 |
| 30 | 354644.93 | 1318494.77 |
| 31 | 354640.13 | 1318498.67 |
| 32 | 354633.63 | 1318516.05 |
| 33 | 354626.15 | 1318521.18 |
| 34 | 354618.06 | 1318522.26 |
| 35 | 354584.61 | 1318510.31 |
| 36 | 354565.01 | 1318503.48 |
| 37 | 354559.03 | 1318529.98 |
| 38 | 354555.72 | 1318529.21 |
| 39 | 354527.24 | 1318521.07 |
| 40 | 354616.46 | 1318346.78 |
| 41 | 354539.85 | 1318315.84 |
| 42 | 354623.83 | 1318068.33 |
| 43 | 354690.12 | 1318124.02 |
| 44 | 354743.16 | 1318122.84 |
| 45 | 354754.65 | 1318085.72 |
| 46 | 354713.11 | 1318046.53 |
| 47 | 354734.91 | 1317964.91 |
| 48 | 354802.23 | 1317847.13 |
| 49 | 354820.17 | 1317856.99 |
| 50 | 355215.77 | 1318071.22 |
| 51 | 355270.28 | 1318101.86 |
| 52 | 355347.22 | 1318146.73 |
| 1 | 355423.60 | 1318191.26 |
| ЗУ № 76:17:153601:842 | | |
| 53 | 355174.08 | 1318541.74 |
| 54 | 355175.39 | 1318548.43 |
| 55 | 355110.79 | 1318641.33 |
| 56 | 355093.65 | 1318668.53 |
| 57 | 355065.50 | 1318718.39 |
| 58 | 355052.88 | 1318748.99 |
| 59 | 355046.49 | 1318765.92 |
| 60 | 355044.85 | 1318766.48 |
| 61 | 355043.12 | 1318766.05 |
| 62 | 355032.20 | 1318759.64 |
| 63 | 355012.73 | 1318744.39 |
| 64 | 354998.34 | 1318734.61 |
| 65 | 354986.05 | 1318727.88 |
| 66 | 354978.22 | 1318727.90 |
| 67 | 354973.33 | 1318729.42 |
| 68 | 354964.58 | 1318737.06 |
| 69 | 354964.10 | 1318736.99 |
| 70 | 354968.35 | 1318726.12 |
| 71 | 354886.81 | 1318671.87 |
| 72 | 354884.84 | 1318674.26 |
| 73 | 354883.10 | 1318672.84 |
| 74 | 354859.64 | 1318648.50 |
| 75 | 354855.91 | 1318644.62 |
| 76 | 354902.82 | 1318630.67 |
| 77 | 354964.80 | 1318606.96 |
| 78 | 355048.40 | 1318575.34 |
| 79 | 355088.58 | 1318560.91 |
| 80 | 355108.23 | 1318554.17 |
| 81 | 355135.15 | 1318547.52 |
| 82 | 355171.61 | 1318542.01 |
| 53 | 355174.08 | 1318541.74 |

**ОБРАЗУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**

Границы земельных участков сформированы в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) и др. действующей нормативно-технической документацией на территории РФ, правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения.

Порядок формирования границ земельных участков:

- формирование границ земельных участков;

- формирование территорий общего пользования;

- формирование границ действия публичных сервитутов

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию, обслуживанию объектов жилой и общественно-деловой зоны в условиях планировочной системы территории проектирования.

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.

Земельные участки, сформированные для новой застройки, планируются предоставлять физическим и юридическим лицам для строительства.

Образование земельных участков осуществляется для их продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона либо иным установленным законодательством способом.

Экспликация образуемых земельных участков представлена в таблице 5.1.

**ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**

Таблица 5.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ЗУ** | **Вид разрешенного использования** | **Площадь** | **Территориальная зона** | **Регламенты** | **Способ образования земельного участка** | **Координаты поворотных точек земельных участков** |
| **Образуемые земельные участки** | | | | | | |
| :ЗУ1 | Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150кв.м. | 2854,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355327.08 | 1318225.17 | | 355280.56 | 1318290.89 | | 355253.17 | 1318275.82 | | 355291.93 | 1318205.84 | | 355327.08 | 1318225.17 | |
| :ЗУ2 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355259.43 | 1318233.62 | | 355237.53 | 1318221.57 | | 355256.89 | 1318186.56 | | 355278.80 | 1318198.61 | | 355259.43 | 1318233.62 | |
| :ЗУ3 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355237.53 | 1318221.57 | | 355215.62 | 1318209.52 | | 355234.99 | 1318174.52 | | 355256.89 | 1318186.56 | | 355237.53 | 1318221.57 | |
| :ЗУ4 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355215.62 | 1318209.52 | | 355193.72 | 1318197.47 | | 355213.08 | 1318162.47 | | 355234.99 | 1318174.51 | | 355215.62 | 1318209.52 | |
| :ЗУ5 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355193.72 | 1318197.47 | | 355171.81 | 1318185.42 | | 355191.18 | 1318150.42 | | 355213.08 | 1318162.47 | | 355193.72 | 1318197.47 | |
| :ЗУ6 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355171.81 | 1318185.42 | | 355149.91 | 1318173.37 | | 355169.27 | 1318138.37 | | 355191.18 | 1318150.42 | | 355171.81 | 1318185.42 | |
| :ЗУ7 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355149.91 | 1318173.37 | | 355128.00 | 1318161.32 | | 355147.37 | 1318126.32 | | 355169.27 | 1318138.37 | | 355149.91 | 1318173.37 | |
| :ЗУ8 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355128.00 | 1318161.32 | | 355106.10 | 1318149.27 | | 355125.46 | 1318114.27 | | 355147.37 | 1318126.32 | | 355128.00 | 1318161.32 | |
| :ЗУ9 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355108.64 | 1318196.32 | | 355086.74 | 1318184.27 | | 355106.10 | 1318149.27 | | 355128.00 | 1318161.32 | | 355108.64 | 1318196.32 | |
| :ЗУ10 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355130.55 | 1318208.37 | | 355108.64 | 1318196.32 | | 355128.00 | 1318161.32 | | 355149.91 | 1318173.37 | | 355130.55 | 1318208.37 | |
| :ЗУ11 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355152.45 | 1318220.42 | | 355130.55 | 1318208.37 | | 355149.91 | 1318173.37 | | 355171.81 | 1318185.42 | | 355152.45 | 1318220.42 | |
| :ЗУ12 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355174.36 | 1318232.47 | | 355152.45 | 1318220.42 | | 355171.81 | 1318185.42 | | 355193.72 | 1318197.47 | | 355174.36 | 1318232.47 | |
| :ЗУ13 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355196.26 | 1318244.52 | | 355174.36 | 1318232.47 | | 355193.72 | 1318197.47 | | 355215.62 | 1318209.52 | | 355196.26 | 1318244.52 | |
| :ЗУ14 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355218.17 | 1318256.57 | | 355196.26 | 1318244.52 | | 355215.62 | 1318209.52 | | 355237.53 | 1318221.57 | | 355218.17 | 1318256.57 | |
| :ЗУ15 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355240.07 | 1318268.62 | | 355218.17 | 1318256.57 | | 355237.53 | 1318221.57 | | 355259.43 | 1318233.62 | | 355240.07 | 1318268.62 | |
| :ЗУ16 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355213.45 | 1318316.75 | | 355191.55 | 1318304.70 | | 355210.91 | 1318269.69 | | 355232.81 | 1318281.74 | | 355213.45 | 1318316.75 | |
| :ЗУ17 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355191.55 | 1318304.70 | | 355169.64 | 1318292.65 | | 355189.00 | 1318257.65 | | 355210.91 | 1318269.69 | | 355191.55 | 1318304.70 | |
| :ЗУ18 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355169.64 | 1318292.65 | | 355147.74 | 1318280.60 | | 355167.10 | 1318245.60 | | 355189.00 | 1318257.64 | | 355169.64 | 1318292.65 | |
| :ЗУ19 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355147.74 | 1318280.60 | | 355125.83 | 1318268.55 | | 355145.19 | 1318233.55 | | 355167.10 | 1318245.60 | | 355147.74 | 1318280.60 | |
| :ЗУ20 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355125.83 | 1318268.55 | | 355103.93 | 1318256.50 | | 355123.29 | 1318221.50 | | 355145.19 | 1318233.55 | | 355125.83 | 1318268.55 | |
| :ЗУ21 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355103.93 | 1318256.50 | | 355082.02 | 1318244.45 | | 355101.38 | 1318209.45 | | 355123.29 | 1318221.50 | | 355103.93 | 1318256.50 | |
| :ЗУ22 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355082.02 | 1318244.45 | | 355060.12 | 1318232.40 | | 355079.48 | 1318197.40 | | 355101.38 | 1318209.45 | | 355082.02 | 1318244.45 | |
| :ЗУ23 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355062.66 | 1318279.45 | | 355040.76 | 1318267.40 | | 355060.12 | 1318232.40 | | 355082.02 | 1318244.45 | | 355062.66 | 1318279.45 | |
| :ЗУ24 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355084.57 | 1318291.50 | | 355062.66 | 1318279.45 | | 355082.02 | 1318244.45 | | 355103.93 | 1318256.50 | | 355084.57 | 1318291.50 | |
| :ЗУ25 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355106.47 | 1318303.55 | | 355084.57 | 1318291.50 | | 355103.93 | 1318256.50 | | 355125.83 | 1318268.55 | | 355106.47 | 1318303.55 | |
| :ЗУ26 | Детские площадки, площадки для отдыха | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355128.38 | 1318315.60 | | 355106.47 | 1318303.55 | | 355125.83 | 1318268.55 | | 355147.74 | 1318280.60 | | 355128.38 | 1318315.60 | |
| :ЗУ27 | Детские площадки, площадки для отдыха | 835,1 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355150.28 | 1318327.65 | | 355138.09 | 1318320.95 | | 355145.18 | 1318307.88 | | 355135.65 | 1318302.45 | | 355147.74 | 1318280.60 | | 355169.64 | 1318292.65 | | 355150.28 | 1318327.65 | |
| :ЗУ28 | Хозяйственные постройки | 164,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355128.38 | 1318315.60 | | 355135.65 | 1318302.45 | | 355145.18 | 1318307.88 | | 355138.09 | 1318320.95 | | 355128.38 | 1318315.60 | |
| :ЗУ29 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355172.18 | 1318339.70 | | 355150.28 | 1318327.65 | | 355169.64 | 1318292.65 | | 355191.55 | 1318304.70 | | 355172.18 | 1318339.70 | |
| :ЗУ30 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355194.09 | 1318351.75 | | 355172.18 | 1318339.70 | | 355191.55 | 1318304.70 | | 355213.45 | 1318316.75 | | 355194.09 | 1318351.75 | |
| :ЗУ31 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355167.47 | 1318399.88 | | 355145.56 | 1318387.83 | | 355164.92 | 1318352.82 | | 355186.83 | 1318364.87 | | 355167.47 | 1318399.88 | |
| :ЗУ32 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355145.56 | 1318387.83 | | 355123.66 | 1318375.78 | | 355143.02 | 1318340.78 | | 355164.92 | 1318352.82 | | 355145.56 | 1318387.83 | |
| :ЗУ33 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355123.66 | 1318375.78 | | 355101.75 | 1318363.73 | | 355121.11 | 1318328.73 | | 355143.02 | 1318340.77 | | 355123.66 | 1318375.78 | |
| :ЗУ34 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355101.75 | 1318363.73 | | 355079.85 | 1318351.68 | | 355099.21 | 1318316.68 | | 355121.11 | 1318328.73 | | 355101.75 | 1318363.73 | |
| :ЗУ35 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355079.85 | 1318351.68 | | 355057.94 | 1318339.63 | | 355077.30 | 1318304.63 | | 355099.21 | 1318316.68 | | 355079.85 | 1318351.68 | |
| :ЗУ36 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355057.94 | 1318339.63 | | 355036.04 | 1318327.58 | | 355055.40 | 1318292.58 | | 355077.30 | 1318304.63 | | 355057.94 | 1318339.63 | |
| :ЗУ37 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355036.04 | 1318327.58 | | 355014.13 | 1318315.53 | | 355033.49 | 1318280.53 | | 355055.40 | 1318292.58 | | 355036.04 | 1318327.58 | |
| :ЗУ38 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355016.68 | 1318362.58 | | 354994.77 | 1318350.53 | | 355014.13 | 1318315.53 | | 355036.04 | 1318327.58 | | 355016.68 | 1318362.58 | |
| :ЗУ39 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355038.58 | 1318374.63 | | 355016.68 | 1318362.58 | | 355036.04 | 1318327.58 | | 355057.94 | 1318339.63 | | 355038.58 | 1318374.63 | |
| :ЗУ40 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355060.49 | 1318386.68 | | 355038.58 | 1318374.63 | | 355057.94 | 1318339.63 | | 355079.85 | 1318351.68 | | 355060.49 | 1318386.68 | |
| :ЗУ41 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355082.39 | 1318398.73 | | 355060.49 | 1318386.68 | | 355079.85 | 1318351.68 | | 355101.75 | 1318363.73 | | 355082.39 | 1318398.73 | |
| :ЗУ42 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355104.30 | 1318410.78 | | 355082.39 | 1318398.73 | | 355101.75 | 1318363.73 | | 355123.66 | 1318375.78 | | 355104.30 | 1318410.78 | |
| :ЗУ43 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355126.20 | 1318422.83 | | 355104.30 | 1318410.78 | | 355123.66 | 1318375.78 | | 355145.56 | 1318387.83 | | 355126.20 | 1318422.83 | |
| :ЗУ44 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355148.11 | 1318434.88 | | 355126.20 | 1318422.83 | | 355145.56 | 1318387.83 | | 355167.47 | 1318399.88 | | 355148.11 | 1318434.88 | |
| :ЗУ45 | Индивидуальное жилищное строительство | 1161,1 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355105.82 | 1318474.18 | | 355091.92 | 1318466.53 | | 355111.19 | 1318431.69 | | 355140.85 | 1318448.00 | | 355131.31 | 1318464.92 | | 355105.82 | 1318474.18 | |
| :ЗУ46 | Индивидуальное жилищное строительство | 1123,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355091.92 | 1318466.53 | | 355067.18 | 1318452.92 | | 355086.45 | 1318418.08 | | 355111.19 | 1318431.69 | | 355091.92 | 1318466.53 | |
| :ЗУ47 | Индивидуальное жилищное строительство | 1123,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355067.18 | 1318452.92 | | 355042.45 | 1318439.32 | | 355061.71 | 1318404.48 | | 355086.45 | 1318418.08 | | 355067.18 | 1318452.92 | |
| :ЗУ48 | Индивидуальное жилищное строительство | 1123,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355042.45 | 1318439.32 | | 355017.71 | 1318425.71 | | 355036.98 | 1318390.87 | | 355061.71 | 1318404.48 | | 355042.45 | 1318439.32 | |
| :ЗУ49 | Индивидуальное жилищное строительство | 1123,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355017.71 | 1318425.71 | | 354992.98 | 1318412.10 | | 355012.24 | 1318377.26 | | 355036.98 | 1318390.87 | | 355017.71 | 1318425.71 | |
| :ЗУ50 | Индивидуальное жилищное строительство | 1123,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354992.98 | 1318412.10 | | 354968.24 | 1318398.50 | | 354987.51 | 1318363.66 | | 355012.24 | 1318377.26 | | 354992.98 | 1318412.10 | |
| :ЗУ51 | Индивидуальное жилищное строительство | 1058,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355050.83 | 1318451.59 | | 355064.45 | 1318489.20 | | 355105.82 | 1318474.18 | | 355059.22 | 1318448.54 | | 355050.83 | 1318451.59 | |
| :ЗУ52 | Индивидуальное жилищное строительство | 1054,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355026.05 | 1318460.59 | | 355039.68 | 1318498.20 | | 355064.45 | 1318489.20 | | 355050.83 | 1318451.59 | | 355026.05 | 1318460.59 | |
| :ЗУ53 | Индивидуальное жилищное строительство | 1050,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355001.44 | 1318469.53 | | 355014.90 | 1318507.20 | | 355039.68 | 1318498.20 | | 355026.05 | 1318460.59 | | 355001.44 | 1318469.53 | |
| :ЗУ54 | Индивидуальное жилищное строительство | 1052,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354980.33 | 1318477.19 | | 355001.44 | 1318469.53 | | 355014.90 | 1318507.20 | | 354986.52 | 1318517.50 | | 354980.33 | 1318477.19 | |
| :ЗУ55 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2107,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354969.39 | 1318405.98 | | 355013.58 | 1318430.28 | | 355018.63 | 1318463.29 | | 354980.33 | 1318477.19 | | 354969.39 | 1318405.98 | |
| :ЗУ56 | Детские площадки, площадки для отдыха | 502,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355016.68 | 1318430.71 | | 355021.04 | 1318459.22 | | 355051.98 | 1318447.98 | | 355017.46 | 1318429.00 | | 355016.68 | 1318430.71 | |
| :ЗУ57 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2585,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355035.28 | 1318515.75 | | 355048.51 | 1318552.82 | | 355081.93 | 1318541.12 | | 355089.98 | 1318538.25 | | 355113.58 | 1318496.39 | | 355103.43 | 1318490.99 | | 355035.28 | 1318515.75 | |
| :ЗУ58 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2114,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354988.79 | 1318532.64 | | 354994.98 | 1318572.95 | | 355048.51 | 1318552.82 | | 355035.28 | 1318515.75 | | 354988.79 | 1318532.64 | |
| :ЗУ59 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2855,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355074.10 | 1318566.11 | | 355035.29 | 1318634.68 | | 355006.13 | 1318645.54 | | 354998.26 | 1318594.30 | | 355030.84 | 1318581.98 | | 355048.40 | 1318575.34 | | 355074.10 | 1318566.11 | | 355074.10 | 1318566.11 | |
| :ЗУ60 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355092.96 | 1318142.04 | | 355071.05 | 1318129.99 | | 355090.41 | 1318094.99 | | 355112.32 | 1318107.04 | | 355092.96 | 1318142.04 | |
| :ЗУ61 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355071.05 | 1318129.99 | | 355049.15 | 1318117.94 | | 355068.51 | 1318082.94 | | 355090.41 | 1318094.99 | | 355071.05 | 1318129.99 | |
| :ЗУ62 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355049.15 | 1318117.94 | | 355027.24 | 1318105.90 | | 355046.60 | 1318070.89 | | 355068.51 | 1318082.94 | | 355049.15 | 1318117.94 | |
| :ЗУ63 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355027.24 | 1318105.90 | | 355005.34 | 1318093.85 | | 355024.70 | 1318058.84 | | 355046.60 | 1318070.89 | | 355027.24 | 1318105.90 | |
| :ЗУ64 | Индивидуальное жилищное строительство | 1097,2 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355000.08 | 1318090.95 | | 354976.05 | 1318077.73 | | 354995.41 | 1318042.73 | | 355019.44 | 1318055.95 | | 355000.08 | 1318090.95 | |
| :ЗУ65 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354976.05 | 1318077.73 | | 354952.23 | 1318064.63 | | 354971.59 | 1318029.63 | | 354995.41 | 1318042.73 | | 354976.05 | 1318077.73 | |
| :ЗУ66 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354952.23 | 1318064.63 | | 354928.41 | 1318051.53 | | 354947.77 | 1318016.53 | | 354971.59 | 1318029.63 | | 354952.23 | 1318064.63 | |
| :ЗУ67 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354928.41 | 1318051.53 | | 354904.59 | 1318038.43 | | 354923.95 | 1318003.42 | | 354947.77 | 1318016.53 | | 354928.41 | 1318051.53 | |
| :ЗУ68 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354904.59 | 1318038.43 | | 354880.77 | 1318025.32 | | 354900.13 | 1317990.32 | | 354923.95 | 1318003.42 | | 354904.59 | 1318038.43 | |
| :ЗУ69 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354880.77 | 1318025.32 | | 354856.95 | 1318012.22 | | 354876.31 | 1317977.22 | | 354900.13 | 1317990.32 | | 354880.77 | 1318025.32 | |
| :ЗУ70 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354856.95 | 1318012.22 | | 354833.13 | 1317999.12 | | 354852.49 | 1317964.12 | | 354876.31 | 1317977.22 | | 354856.95 | 1318012.22 | |
| :ЗУ71 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354837.58 | 1318047.22 | | 354813.76 | 1318034.12 | | 354833.13 | 1317999.12 | | 354856.95 | 1318012.22 | | 354837.58 | 1318047.22 | |
| :ЗУ72 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354861.40 | 1318060.33 | | 354837.58 | 1318047.22 | | 354856.95 | 1318012.22 | | 354880.77 | 1318025.32 | | 354861.40 | 1318060.33 | |
| :ЗУ73 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354885.22 | 1318073.43 | | 354861.40 | 1318060.33 | | 354880.77 | 1318025.32 | | 354904.59 | 1318038.43 | | 354885.22 | 1318073.43 | |
| :ЗУ74 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354909.04 | 1318086.53 | | 354885.22 | 1318073.43 | | 354904.59 | 1318038.43 | | 354928.41 | 1318051.53 | | 354909.04 | 1318086.53 | |
| :ЗУ75 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354932.86 | 1318099.63 | | 354909.04 | 1318086.53 | | 354928.41 | 1318051.53 | | 354952.23 | 1318064.63 | | 354932.86 | 1318099.63 | |
| :ЗУ76 | Индивидуальное жилищное строительство | 1087,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354956.68 | 1318112.74 | | 354932.86 | 1318099.63 | | 354952.23 | 1318064.63 | | 354976.05 | 1318077.73 | | 354956.68 | 1318112.74 | |
| :ЗУ77 | Индивидуальное жилищное строительство | 1097,2 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354980.72 | 1318125.96 | | 354956.68 | 1318112.74 | | 354976.05 | 1318077.73 | | 355000.08 | 1318090.95 | | 354980.72 | 1318125.96 | |
| :ЗУ78 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355007.88 | 1318140.90 | | 354985.98 | 1318128.85 | | 355005.34 | 1318093.85 | | 355027.24 | 1318105.90 | | 355007.88 | 1318140.90 | |
| :ЗУ79 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355029.79 | 1318152.95 | | 355007.88 | 1318140.90 | | 355027.24 | 1318105.90 | | 355049.15 | 1318117.94 | | 355029.79 | 1318152.95 | |
| :ЗУ80 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355051.69 | 1318165.00 | | 355029.79 | 1318152.95 | | 355049.15 | 1318117.94 | | 355071.05 | 1318129.99 | | 355051.69 | 1318165.00 | |
| :ЗУ81 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355073.60 | 1318177.04 | | 355051.69 | 1318165.00 | | 355071.05 | 1318129.99 | | 355092.96 | 1318142.04 | | 355073.60 | 1318177.04 | |
| :ЗУ82 | Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | 4000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355066.33 | 1318190.17 | | 355027.61 | 1318260.17 | | 354983.80 | 1318236.07 | | 355022.52 | 1318166.07 | |
| :ЗУ83 | Хозяйственные постройки | 2000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355003.16 | 1318201.07 | | 354983.80 | 1318236.08 | | 354939.99 | 1318211.97 | | 354959.35 | 1318176,97 | | 354981.26 | 1318189,02 | |
| :ЗУ84 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355003.16 | 1318201.07 | | 354981.26 | 1318189.03 | | 355000.62 | 1318154.02 | | 355022.53 | 1318166.07 | | 355003.16 | 1318201.07 | |
| :ЗУ85 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354981.26 | 1318189.03 | | 354959.35 | 1318176.98 | | 354978.72 | 1318141.97 | | 355000.62 | 1318154.02 | | 354981.26 | 1318189.03 | |
| :ЗУ90 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2023,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354927.59 | 1318113.85 | | 354973.46 | 1318139.08 | | 354940.85 | 1318198.03 | | 354937.19 | 1318196.17 | | 354925.23 | 1318118.26 | | 354927.59 | 1318113.85 | |
| :ЗУ91 | Ведение личного подсобного хозяйства | 1825,1 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354985.30 | 1318254.02 | | 355020.35 | 1318273.30 | | 354998.46 | 1318312.88 | | 354963.02 | 1318294.30 | | 354985.30 | 1318254.02 | |
| :ЗУ92 | Ведение личного подсобного хозяйства | 1709,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354963.02 | 1318294.30 | | 354954.59 | 1318309.55 | | 354962.60 | 1318361.75 | | 354969.68 | 1318364.91 | | 354998.46 | 1318312.88 | | 354963.02 | 1318294.30 | |
| :ЗУ93 | Индивидуальное жилищное строительство | 2318,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354985.30 | 1318254.02 | | 354963.02 | 1318294.30 | | 354952.50 | 1318296.02 | | 354943.53 | 1318237.49 | | 354945.99 | 1318232.40 | | 354985.30 | 1318254.02 | |
| :ЗУ94 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2000,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354906.79 | 1318467.37 | | 354912.99 | 1318465.29 | | 354941.80 | 1318481.14 | | 354949.52 | 1318531.85 | | 354934.40 | 1318537.34 | | 354916.89 | 1318527.94 | | 354906.79 | 1318467.37 | |
| :ЗУ95 | Ведение личного подсобного хозяйства | 1952,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354887.69 | 1318497.03 | | 354901.84 | 1318469.03 | | 354906.79 | 1318467.37 | | 354916.89 | 1318527.94 | | 354907.15 | 1318547.24 | | 354871.14 | 1318529.81 | | 354887.69 | 1318497.03 | |
| :ЗУ96 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2315,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354859.85 | 1318552.16 | | 354871.14 | 1318529.81 | | 354907.15 | 1318547.24 | | 354912.32 | 1318561.32 | | 354889.24 | 1318608.04 | | 354882.93 | 1318605.44 | | 354859.85 | 1318552.16 | |
| :ЗУ97 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2348,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354951.80 | 1318546.98 | | 354958.50 | 1318586.72 | | 354895.04 | 1318610.43 | | 354889.24 | 1318608.04 | | 354912.32 | 1318561.32 | | 354951.80 | 1318546.98 | |
| :ЗУ98 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2982,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354962.39 | 1318607.88 | | 354971.66 | 1318658.38 | | 354920.42 | 1318677.64 | | 354902.82 | 1318630.67 | | 354962.39 | 1318607.88 | |
| :ЗУ99 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2548,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354931.55 | 1318412.73 | | 354897.55 | 1318394.03 | | 354882.55 | 1318396.03 | | 354870.56 | 1318389.78 | | 354858.09 | 1318412.27 | | 354938.12 | 1318456.30 | | 354931.55 | 1318412.73 | |
| :ЗУ100 | Детские площадки, площадки для отдыха | 4335,2 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354829.09 | 1318207.85 | | 354907.40 | 1318252.60 | | 354894.73 | 1318168.59 | | 354862.51 | 1318147.36 | | 354829.09 | 1318207.85 | |
| :ЗУ101 | Детские площадки, площадки для отдыха | 767,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354749.15 | 1318352.35 | | 354764.92 | 1318323.84 | | 354771.73 | 1318327.21 | | 354781.87 | 1318361.49 | | 354778.27 | 1318368.37 | | 354749.15 | 1318352.35 | |
| :ЗУ102 | Хозяйственные постройки | 217,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354771.16 | 1318312.57 | | 354784.28 | 1318320.15 | | 354778.37 | 1318331.08 | | 354764.92 | 1318323.84 | | 354771.16 | 1318312.57 | |
| :ЗУ103 | Земельные участки (территории) общего пользования | 22652,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354903.13 | 1318106.11 | | 354910.55 | 1318154.44 | | 354872.70 | 1318128.96 | | 354889.51 | 1318098.61 | | 354903.13 | 1318106.11 | | 354907.40 | 1318252.60 | | 354829.09 | 1318207.85 | | 354764.92 | 1318323.84 | | 354771.73 | 1318327.21 | | 354781.87 | 1318361.49 | | 354778.27 | 1318368.37 | | 354858.09 | 1318412.27 | | 354870.56 | 1318389.78 | | 354882.55 | 1318396.03 | | 354897.55 | 1318394.03 | | 354900.97 | 1318395.91 | | 354922.65 | 1318407.84 | | 354931.55 | 1318412.73 | | 354907.40 | 1318252.60 | |
| :ЗУ104 | Индивидуальное жилищное строительство | 1066,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354813.93 | 1318410.80 | | 354797.75 | 1318440.02 | | 354825.80 | 1318455.15 | | 354842.17 | 1318426.34 | | 354813.93 | 1318410.80 | |
| :ЗУ105 | Индивидуальное жилищное строительство | 1069,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354781.51 | 1318469.37 | | 354809.00 | 1318484.71 | | 354825.80 | 1318455.15 | | 354797.75 | 1318440.02 | | 354781.51 | 1318469.37 | |
| :ЗУ106 | Индивидуальное жилищное строительство | 1059,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354764.83 | 1318499.49 | | 354792.56 | 1318513.63 | | 354809.00 | 1318484.71 | | 354781.51 | 1318469.37 | | 354764.83 | 1318499.49 | |
| :ЗУ107 | Индивидуальное жилищное строительство | 1120,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354747.51 | 1318530.77 | | 354774.41 | 1318545.57 | | 354792.56 | 1318513.63 | | 354764.83 | 1318499.49 | | 354747.51 | 1318530.77 | |
| :ЗУ108 | Индивидуальное жилищное строительство | 1022,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354767.94 | 1318385.51 | | 354800.78 | 1318403.58 | | 354787.78 | 1318427.06 | | 354754.51 | 1318409.78 | | 354767.94 | 1318385.51 | |
| :ЗУ109 | Индивидуальное жилищное строительство | 1039,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354754.51 | 1318409.78 | | 354787.78 | 1318427.06 | | 354774.35 | 1318451.33 | | 354741.07 | 1318434.05 | | 354754.51 | 1318409.78 | |
| :ЗУ110 | Индивидуальное жилищное строительство | 1039,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354741.07 | 1318434.05 | | 354774.35 | 1318451.33 | | 354760.92 | 1318475.59 | | 354727.64 | 1318458.31 | | 354741.07 | 1318434.05 | |
| :ЗУ111 | Индивидуальное жилищное строительство | 1028,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354727.64 | 1318458.31 | | 354760.92 | 1318475.59 | | 354747.51 | 1318499.78 | | 354714.46 | 1318482.12 | | 354727.64 | 1318458.31 | |
| :ЗУ112 | Индивидуальное жилищное строительство | 1008,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354714.46 | 1318482.12 | | 354747.51 | 1318499.78 | | 354734.35 | 1318523.53 | | 354701.53 | 1318505.48 | | 354714.46 | 1318482.12 | |
| :ЗУ113 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354681.66 | 1318464.04 | | 354714.46 | 1318482.12 | | 354701.53 | 1318505.48 | | 354668.72 | 1318487.43 | | 354681.66 | 1318464.04 | |
| :ЗУ114 | Индивидуальное жилищное строительство | 1018,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354694.81 | 1318440.26 | | 354727.64 | 1318458.31 | | 354714.46 | 1318482.12 | | 354681.66 | 1318464.04 | | 354694.81 | 1318440.26 | |
| :ЗУ115 | Индивидуальное жилищное строительство | 1039,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354708.24 | 1318415.98 | | 354741.07 | 1318434.05 | | 354727.64 | 1318458.31 | | 354694.81 | 1318440.26 | | 354708.24 | 1318415.98 | |
| :ЗУ116 | Индивидуальное жилищное строительство | 1039,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354721.67 | 1318391.71 | | 354754.51 | 1318409.78 | | 354741.07 | 1318434.05 | | 354708.24 | 1318415.98 | | 354721.67 | 1318391.71 | |
| :ЗУ117 | Индивидуальное жилищное строительство | 1039,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354735.09 | 1318367.44 | | 354767.94 | 1318385.51 | | 354754.51 | 1318409.78 | | 354721.67 | 1318391.71 | | 354735.09 | 1318367.44 | |
| :ЗУ118 | Индивидуальное жилищное строительство | 1102,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354673.49 | 1318364.93 | | 354708.89 | 1318383.83 | | 354695.58 | 1318407.88 | | 354660.21 | 1318389.00 | | 354673.49 | 1318364.93 | |
| :ЗУ119 | Индивидуальное жилищное строительство | 1101,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354660.21 | 1318389.00 | | 354695.58 | 1318407.88 | | 354682.28 | 1318431.94 | | 354646.93 | 1318413.07 | | 354660.21 | 1318389.00 | |
| :ЗУ120 | Индивидуальное жилищное строительство | 1100,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354646.93 | 1318413.07 | | 354682.28 | 1318431.94 | | 354668.97 | 1318455.99 | | 354633.65 | 1318437.14 | | 354646.93 | 1318413.07 | |
| :ЗУ121 | Индивидуальное жилищное строительство | 1097,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354633.65 | 1318437.14 | | 354668.97 | 1318455.99 | | 354655.58 | 1318480.20 | | 354620.53 | 1318460.92 | | 354633.65 | 1318437.14 | |
| :ЗУ122 | Индивидуальное жилищное строительство | 1079,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354619.09 | 1318410.48 | | 354641.61 | 1318422.72 | | 354633.65 | 1318437.14 | | 354620.53 | 1318460.92 | | 354614.19 | 1318457.42 | | 354605.82 | 1318450.91 | | 354600.76 | 1318443.67 | | 354619.09 | 1318410.48 | |
| :ЗУ123 | Индивидуальное жилищное строительство | 1105,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354639.90 | 1318372.80 | | 354662.50 | 1318384.85 | | 354660.21 | 1318389.00 | | 354646.93 | 1318413.07 | | 354641.61 | 1318422.72 | | 354619.09 | 1318410.48 | | 354639.90 | 1318372.80 | |
| :ЗУ124 | Индивидуальное жилищное строительство | 1290,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354664.35 | 1318328.53 | | 354686.77 | 1318340.86 | | 354673.49 | 1318364.93 | | 354662.50 | 1318384.85 | | 354639.90 | 1318372.80 | | 354664.35 | 1318328.53 | |
| :ЗУ125 | Индивидуальное жилищное строительство | 1093,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354686.77 | 1318340.86 | | 354721.95 | 1318360.21 | | 354708.89 | 1318383.83 | | 354673.49 | 1318364.93 | | 354686.77 | 1318340.86 | |
| :ЗУ126 | Индивидуальное жилищное строительство | 1075,2 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354687.97 | 1318141.99 | | 354723.33 | 1318161.44 | | 354710.65 | 1318184.36 | | 354674.89 | 1318165.75 | | 354687.97 | 1318141.99 | |
| :ЗУ127 | Индивидуальное жилищное строительство | 1054,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354674.89 | 1318165.75 | | 354710.65 | 1318184.36 | | 354697.98 | 1318207.28 | | 354662.26 | 1318188.70 | | 354674.89 | 1318165.75 | |
| :ЗУ128 | Индивидуальное жилищное строительство | 1053,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354662.26 | 1318188.70 | | 354697.98 | 1318207.28 | | 354685.30 | 1318230.20 | | 354649.63 | 1318211.64 | | 354662.26 | 1318188.70 | |
| :ЗУ129 | Индивидуальное жилищное строительство | 1051,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354649.63 | 1318211.64 | | 354685.30 | 1318230.20 | | 354672.62 | 1318253.12 | | 354637.01 | 1318234.59 | | 354649.63 | 1318211.64 | |
| :ЗУ130 | Индивидуальное жилищное строительство | 1050,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354637.01 | 1318234.59 | | 354672.62 | 1318253.12 | | 354659.94 | 1318276.04 | | 354624.38 | 1318257.53 | | 354637.01 | 1318234.59 | |
| :ЗУ131 | Индивидуальное жилищное строительство | 1137,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354624.38 | 1318257.53 | | 354659.94 | 1318276.04 | | 354645.97 | 1318301.30 | | 354610.91 | 1318282.01 | | 354624.38 | 1318257.53 | |
| :ЗУ132 | Индивидуальное жилищное строительство | 1166,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354589.40 | 1318238.29 | | 354592.66 | 1318232.40 | | 354628.06 | 1318250.84 | | 354624.38 | 1318257.53 | | 354610.91 | 1318282.01 | | 354604.12 | 1318278.28 | | 354599.16 | 1318274.35 | | 354595.12 | 1318270.31 | | 354591.29 | 1318264.61 | | 354588.81 | 1318258.45 | | 354587.62 | 1318251.79 | | 354587.86 | 1318244.89 | | 354589.40 | 1318238.29 | |
| :ЗУ133 | Индивидуальное жилищное строительство | 1202,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354607.54 | 1318205.49 | | 354642.32 | 1318224.93 | | 354637.01 | 1318234.59 | | 354628.06 | 1318250.84 | | 354592.66 | 1318232.40 | | 354607.54 | 1318205.49 | |
| :ЗУ134 | Индивидуальное жилищное строительство | 1174,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354621.62 | 1318180.05 | | 354656.74 | 1318198.72 | | 354649.63 | 1318211.64 | | 354642.32 | 1318224.93 | | 354607.54 | 1318205.49 | | 354621.62 | 1318180.05 | |
| :ЗУ135 | Индивидуальное жилищное строительство | 1175,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354635.89 | 1318154.25 | | 354671.06 | 1318172.71 | | 354662.26 | 1318188.70 | | 354656.74 | 1318198.72 | | 354621.62 | 1318180.05 | | 354635.89 | 1318154.25 | |
| :ЗУ136 | Индивидуальное жилищное строительство | 1176,1 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354656.75 | 1318135.87 | | 354662.60 | 1318134.75 | | 354668.74 | 1318134.73 | | 354675.63 | 1318136.12 | | 354681.45 | 1318138.40 | | 354687.97 | 1318141.99 | | 354674.89 | 1318165.75 | | 354671.06 | 1318172.71 | | 354635.89 | 1318154.25 | | 354640.12 | 1318146.60 | | 354645.89 | 1318141.39 | | 354651.14 | 1318138.08 | | 354656.75 | 1318135.87 | |
| :ЗУ137 | Индивидуальное жилищное строительство | 1375,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354871.99 | 1318088.97 | | 354855.99 | 1318117.89 | | 354824.54 | 1318096.87 | | 354838.67 | 1318070.65 | | 354871.99 | 1318088.97 | |
| :ЗУ138 | Индивидуальное жилищное строительство | 1008,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354813.75 | 1318115.23 | | 354845.78 | 1318136.34 | | 354833.86 | 1318157.90 | | 354800.08 | 1318139.69 | | 354813.75 | 1318115.23 | |
| :ЗУ139 | Индивидуальное жилищное строительство | 1002,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354800.08 | 1318139.69 | | 354833.86 | 1318157.90 | | 354821.18 | 1318180.82 | | 354787.41 | 1318162.36 | | 354800.08 | 1318139.69 | |
| :ЗУ140 | Индивидуальное жилищное строительство | 1000,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354787.41 | 1318162.36 | | 354821.18 | 1318180.82 | | 354808.66 | 1318203.45 | | 354774.69 | 1318185.12 | | 354787.41 | 1318162.36 | |
| :ЗУ141 | Индивидуальное жилищное строительство | 1035,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354771.76 | 1318190.36 | | 354805.76 | 1318208.70 | | 354792.80 | 1318232.12 | | 354758.70 | 1318213.73 | | 354771.76 | 1318190.36 | |
| :ЗУ142 | Индивидуальное жилищное строительство | 1038,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354758.70 | 1318213.73 | | 354792.80 | 1318232.12 | | 354779.85 | 1318255.54 | | 354745.64 | 1318237.09 | | 354758.70 | 1318213.73 | |
| :ЗУ143 | Индивидуальное жилищное строительство | 1041,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354745.64 | 1318237.09 | | 354779.85 | 1318255.54 | | 354766.89 | 1318278.96 | | 354732.58 | 1318260.44 | | 354745.64 | 1318237.09 | |
| :ЗУ144 | Индивидуальное жилищное строительство | 1020,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354732.58 | 1318260.44 | | 354766.89 | 1318278.96 | | 354754.36 | 1318301.62 | | 354719.71 | 1318283.47 | | 354732.58 | 1318260.44 | |
| :ЗУ145 | Индивидуальное жилищное строительство | 1015,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354719.71 | 1318283.47 | | 354754.36 | 1318301.62 | | 354741.73 | 1318324.45 | | 354707.14 | 1318305.97 | | 354719.71 | 1318283.47 | |
| :ЗУ146 | Индивидуальное жилищное строительство | 1006,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354707.14 | 1318305.97 | | 354741.73 | 1318324.45 | | 354729.21 | 1318347.09 | | 354694.75 | 1318328.13 | | 354707.14 | 1318305.97 | |
| :ЗУ147 | Индивидуальное жилищное строительство | 1028,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354671.29 | 1318286.53 | | 354707.14 | 1318305.97 | | 354694.75 | 1318328.13 | | 354659.11 | 1318308.53 | | 354671.29 | 1318286.53 | |
| :ЗУ148 | Индивидуальное жилищное строительство | 1051,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354683.66 | 1318264.02 | | 354719.71 | 1318283.47 | | 354707.14 | 1318305.97 | | 354671.29 | 1318286.53 | | 354683.66 | 1318264.02 | |
| :ЗУ149 | Индивидуальное жилищное строительство | 1082,2 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354696.53 | 1318240.92 | | 354732.58 | 1318260.44 | | 354719.71 | 1318283.47 | | 354683.66 | 1318264.02 | | 354696.53 | 1318240.92 | |
| :ЗУ150 | Индивидуальное жилищное строительство | 1098,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354709.48 | 1318217.50 | | 354745.64 | 1318237.09 | | 354732.58 | 1318260.44 | | 354696.53 | 1318240.92 | | 354709.48 | 1318217.50 | |
| :ЗУ151 | Индивидуальное жилищное строительство | 1103,2 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354722.47 | 1318194.03 | | 354758.70 | 1318213.73 | | 354745.64 | 1318237.09 | | 354709.48 | 1318217.50 | | 354722.47 | 1318194.03 | |
| :ЗУ152 | Индивидуальное жилищное строительство | 1102,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354735.36 | 1318170.73 | | 354771.76 | 1318190.36 | | 354758.70 | 1318213.73 | | 354722.47 | 1318194.03 | | 354735.36 | 1318170.73 | |
| :ЗУ153 | Индивидуальное жилищное строительство | 1085,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354774.69 | 1318185.12 | | 354787.41 | 1318162.36 | | 354751.01 | 1318142.46 | | 354738.27 | 1318165.48 | | 354774.69 | 1318185.12 | |
| :ЗУ154 | Индивидуальное жилищное строительство | 1078,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354787.41 | 1318162.36 | | 354800.08 | 1318139.69 | | 354763.57 | 1318119.75 | | 354751.01 | 1318142.46 | | 354787.41 | 1318162.36 | |
| :ЗУ155 | Индивидуальное жилищное строительство | 1248,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354813.75 | 1318115.23 | | 354800.08 | 1318139.69 | | 354763.57 | 1318119.75 | | 354779.03 | 1318091.82 | | 354813.75 | 1318115.23 | |
| :ЗУ156 | Индивидуальное жилищное строительство | 1385,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354801.93 | 1318050.44 | | 354838.67 | 1318070.65 | | 354824.54 | 1318096.87 | | 354789.28 | 1318073.30 | | 354801.93 | 1318050.44 | |
| :ЗУ157 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2509,4 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354771.80 | 1317991.05 | | 354802.11 | 1317936.41 | | 354837.16 | 1317955.68 | | 354806.72 | 1318010.70 | | 354771.80 | 1317991.05 | |
| :ЗУ158 | Ведение личного подсобного хозяйства | 2357,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | Максимальная высота застройки, эт.- 3;  Максимальный процент застройки – 35% | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354744.47 | 1318040.34 | | 354771.80 | 1317991.05 | | 354806.72 | 1318010.70 | | 354777.09 | 1318064.28 | | 354744.47 | 1318040.34 | |
| :ЗУ159 | Хозяйственные постройки | 374,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354786.31 | 1317915.73 | | 354777.83 | 1317931.71 | | 354759.41 | 1317922.05 | | 354768.57 | 1317906.02 | | 354786.31 | 1317915.73 | |
| :ЗУ160 | Земельные участки (территории) общего пользования | 9530,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355327.08 | 1318225.17 | | 355335.84 | 1318212.87 | | 354788.41 | 1317911.75 | | 354786.31 | 1317915.73 | | 354777.83 | 1317931.71 | | 354798.64 | 1317942.66 | | 354802.11 | 1317936.41 | | 355327.08 | 1318225.17 | |
| :ЗУ161 | Земельные участки (территории) общего пользования | 25622,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355006.13 | 1318645.54 | | 354925.23 | 1318118.26 | | 354927.59 | 1318113.85 | | 354934.65 | 1318100.62 | | 354880.86 | 1318071.03 | | 354871.99 | 1318088.97 | | 354721.95 | 1318360.21 | | 354842.17 | 1318426.34 | | 354904.05 | 1318464.64 | | 354912.99 | 1318465.29 | | 354941.87 | 1318481.18 | | 354949.52 | 1318531.85 | | 354958.40 | 1318586.76 | | 354971.67 | 1318658.38 | | 355006.13 | 1318645.54 | | 354889.51 | 1318098.61 | | 354903.13 | 1318106.11 | | 354958.61 | 1318467.56 | | 354749.15 | 1318352.35 | | 354889.51 | 1318098.61 | |
| :ЗУ162 | Земельные участки (территории) общего пользования | 7578,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354934.65 | 1318100.62 | | 355280.56 | 1318290.89 | | 355271.52 | 1318303.65 | | 355232.81 | 1318281.74 | | 354927.59 | 1318113.85 | | 354934.65 | 1318100.62 | | 354880.86 | 1318071.03 | | 354813.76 | 1318034.12 | | 354801.93 | 1318050.44 | | 354871.99 | 1318088.97 | | 354880.86 | 1318071.03 | |
| :ЗУ163 | Земельные участки (территории) общего пользования | 4224,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354939.58 | 1318211.75 | | 355040.76 | 1318267.40 | | 355193.50 | 1318351.75 | | 355186.83 | 1318364.87 | | 354942.45 | 1318230.45 | | 354939.58 | 1318211.75 | |
| :ЗУ164 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2625,0 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355140.85 | 1318448.00 | | 355148.11 | 1318434.88 | | 354987.51 | 1318363.66 | | 354994.77 | 1318350.53 | |
| :ЗУ165 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3145,1 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355131.31 | 1318464.92 | | 354986.49 | 1318517.51 | | 354988.79 | 1318532.64 | | 355103.43 | 1318490.99 | | 355113.58 | 1318496.39 | | 355131.31 | 1318464.92 | | 354949.52 | 1318531.85 | | 354934.40 | 1318537.34 | | 354916.89 | 1318527.94 | | 354907.15 | 1318547.24 | | 354912.32 | 1318561.32 | | 354951.80 | 1318546.98 | | 354949.52 | 1318531.85 | |
| :ЗУ166 | Земельные участки (территории) общего пользования | 5451,2 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355278.80 | 1318198.61 | | 355240.07 | 1318268.62 | | 355253.17 | 1318275.82 | | 355291.93 | 1318205.84 | | 355278.80 | 1318198.61 | | 355232.81 | 1318281.74 | | 355245.83 | 1318289.08 | | 355141.68 | 1318477.10 | | 355110.67 | 1318531.92 | | 355101.52 | 1318534.13 | | 355089.98 | 1318538.25 | | 355140.85 | 1318448.00 | | 355148.11 | 1318434.88 | | 355232.81 | 1318281.74 | |
| :ЗУ167 | Земельные участки (территории) общего пользования | 4317,1 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355125.46 | 1318114.27 | | 355086.74 | 1318184.27 | | 355073.60 | 1318177.04 | | 355112.32 | 1318107.04 | | 355125.46 | 1318114.27 | | 355066.34 | 1318190.17 | | 355079.48 | 1318197.40 | | 355040.76 | 1318267.40 | | 355027.61 | 1318260.17 | | 355066.34 | 1318190.17 | | 355020.35 | 1318273.30 | | 355033.49 | 1318280.53 | | 354994.77 | 1318350.53 | | 354987.51 | 1318363.66 | | 354968.24 | 1318398.50 | | 354962.60 | 1318361.75 | | 354969.68 | 1318364.91 | | 355020.35 | 1318273.30 | |
| :ЗУ168 | Земельные участки (территории) общего пользования | 18175,8 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354837.16 | 1317955.68 | | 354777.09 | 1318064.28 | | 354768.06 | 1318083.71 | | 354731.92 | 1318148.86 | | 354723.33 | 1318161.44 | | 354645.97 | 1318301.30 | | 354616.46 | 1318346.78 | | 354563.97 | 1318449.31 | | 354591.25 | 1318461.86 | | 354649.35 | 1318493.63 | | 354661.24 | 1318500.44 | | 354767.32 | 1318558.05 | | 354774.41 | 1318545.57 | | 354747.51 | 1318530.77 | | 354813.93 | 1318410.80 | | 354800.78 | 1318403.58 | | 354734.35 | 1318523.53 | | 354668.72 | 1318487.43 | | 354734.97 | 1318367.54 | | 354721.95 | 1318360.21 | | 354655.58 | 1318480.20 | | 354620.53 | 1318460.92 | | 354614.19 | 1318457.42 | | 354605.82 | 1318450.91 | | 354600.76 | 1318443.67 | | 354664.35 | 1318328.53 | | 354651.74 | 1318321.86 | | 354659.11 | 1318308.53 | | 354801.93 | 1318050.44 | | 354813.76 | 1318034.12 | | 354852.49 | 1317964.12 | | 354837.16 | 1317955.68 | |
| :ЗУ169 | Земельные участки (территории) общего пользования | 4589,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354731.92 | 1318148.86 | | 354728.15 | 1318149.53 | | 354682.66 | 1318124.70 | | 354675.09 | 1318121.66 | | 354666.73 | 1318120.11 | | 354658.11 | 1318120.50 | | 354650.14 | 1318122.50 | | 354643.99 | 1318125.33 | | 354638.31 | 1318129.23 | | 354633.10 | 1318134.35 | | 354628.70 | 1318140.68 | | 354579.43 | 1318229.59 | | 354569.30 | 1318247.89 | | 354569.79 | 1318256.86 | | 354571.93 | 1318267.24 | | 354575.22 | 1318274.81 | | 354579.92 | 1318281.41 | | 354585.97 | 1318287.07 | | 354592.42 | 1318291.36 | | 354637.22 | 1318314.79 | | 354645.97 | 1318301.30 | | 354610.91 | 1318282.01 | | 354604.12 | 1318278.28 | | 354599.16 | 1318274.35 | | 354595.12 | 1318270.31 | | 354591.29 | 1318264.61 | | 354588.81 | 1318258.45 | | 354587.62 | 1318251.79 | | 354587.86 | 1318244.89 | | 354589.40 | 1318238.29 | | 354640.12 | 1318146.60 | | 354645.89 | 1318141.39 | | 354651.14 | 1318138.08 | | 354656.75 | 1318135.87 | | 354662.60 | 1318134.75 | | 354668.74 | 1318134.73 | | 354675.63 | 1318136.12 | | 354681.45 | 1318138.40 | | 354687.97 | 1318141.99 | | 354723.33 | 1318161.44 | | 354731.92 | 1318148.86 | |
| :ЗУ170 | Площадки для сбора мусора | 12,7 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355257.73 | 1318290.09 | | 355257.01 | 1318291.41 | | 355264.46 | 1318295.51 | | 355265.17 | 1318294.19 | | 355257.73 | 1318290.09 | |
| :ЗУ171 | Площадки для сбора мусора | 42,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354615.63 | 1318296.09 | | 354605.70 | 1318290.63 | | 354603.96 | 1318294.07 | | 354613.95 | 1318299.30 | | 354615.63 | 1318296.09 | |
| :ЗУ172 | Противопожарные водоемы, резервуары | 51,3 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355106.47 | 1318303.55 | | 355113.19 | 1318291.41 | | 355123.33 | 1318297.07 | | 355116.97 | 1318309.33 | | 355106.47 | 1318303.55 | |
| :ЗУ173 | Противопожарные водоемы, резервуары | 175,5 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 355006.13 | 1318645.54 | | 355009.42 | 1318655.01 | | 354993.37 | 1318661.12 | | 354989.62 | 1318651.69 | | 355006.13 | 1318645.54 | |
| :ЗУ174 | Противопожарные водоемы, резервуары | 247,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354931.55 | 1318412.73 | | 354927.83 | 1318388.09 | | 354915.63 | 1318390.32 | | 354917.92 | 1318405.24 | | 354931.55 | 1318412.73 | |
| :ЗУ175 | Противопожарные водоемы, резервуары | 262,9 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354903.13 | 1318106.11 | | 354895.62 | 1318120.83 | | 354881.42 | 1318113.22 | | 354889.51 | 1318098.61 | | 354903.13 | 1318106.11 | |
| :ЗУ176 | Противопожарные водоемы, резервуары | 217,6 | Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) | - | Раздел земельного участка | |  |  | | --- | --- | | 354778.04 | 1318300.14 | | 354791.25 | 1318307.28 | | 354784.28 | 1318320.15 | | 354771.16 | 1318312.57 | | 354778.04 | 1318300.14 | |

**Чертеж межевания территории**

